## MEDIENMITTEILUNG

**Das flächenbündige Glasgeländersystem für puristische Architektur**

**SWISSRAILING FLAT von Glas Trösch**

**Nördlingen, März 2020.** Eine entscheidende Rolle bei der Planung von Balkonen und Loggien spielt die Auswahl der Brüstungen. Sie sollen vor allem sicher sein, aber auch gestalte­risch die Architektur eines Gebäudes bereichern. Systeme mit Verbundsicherheitsglas bieten hier für alle Einsatzbereiche passende Lösungen. Als transparentes und robustes Material gewährt Glas Ein- und Ausblicke. Farblich oder mit Oberflächenstruktur versehen, setzt es Akzente und verhindert unerwünschte Einblicke. Dabei wirkt es stets leicht und elegant. Das gilt im Besonderen für das neue Ganzglasgeländer SWISSRAILING FLAT von Glas Trösch. Es überzeugt durch seine flächenbündige Ästhetik durch die nicht sichtbare Unterkonstruktion.

SWISSRAILING FLAT vermittelt Ganzglasoptik pur. Das Brüstungsglas wird im Gegensatz zu anderen Lösungen direkt auf das Trägerprofil geklebt – ohne sichtbare Halterung oder Unter­konstruktion. Im Überlappungsbereich mit dem Gebäude sind die verwendeten SWISSLAMEX Verbundsicherheitsgläser mit einer keramischen, vollflächig deckenden Farbe bedruckt, die farblich präzise abgestimmt bis zur Unterkante der Scheibe ausgeführt wird. Dadurch entsteht ein besonders schlichtes Erscheinungsbild. Kombiniert mit freier Glaskante, also einem Abschluss ohne Handlauf, wird dieser Effekt zusätzlich unterstrichen.

**Höchste Präzision und Sicherheit für alle Gebäudetypen**

Das Konzept von SWISSRAILING FLAT basiert auf zwei Profilen, dem Grund- und dem Tragprofil. Letzteres wird bereits im Werk fest mit dem passgenau und auf Maß gefertigten Verbundsicher­heitsglas SWISSLAMEX verbunden. Diese hohe Präzision optimiert den gesamten Montage­prozess, so dass zeitintensive Arbeiten bei der Montage vor Ort entfallen. Obwohl das innovative Geländersystem viel Spielraum für Perfektion und Anpassung an kundenspezifische Vorgaben bietet, achtet Glas Trösch auf höchste Sicherheitsstandards bei den Materialpaarungen. Diese sind so gewählt, dass sie den speziellen Erfordernissen für Geländer

und Brüstungen entsprechen, inklusive zertifizierter Absturzsicherung nach gültigen Normen und Richtlinien.

Ob Wohnhaus, Büro oder öffentliches Gebäude, ob Neubau oder Renovation – SWISSRAILING FLAT eignet sich für alle Gebäudetypen. Aufgrund der flächenbündigen Ästhetik passt es besonders gut zu puristischen Architekturlösungen mit einer klaren Formensprache.

**Abbildungen:**



**Glas-Troesch\_SWISSRAILING-FLAT\_1.jpg**

Aufgrund der flächenbündigen Ästhetik passt das Glasgeländersystem besonders gut zu einer Architektur mit klarer Formensprache. Foto: Glas Trösch

 

**Glas-Troesch\_SWISSRAILING-FLAT\_2.jpg / Glas-Troesch\_SWISSRAILING-FLAT\_3.jpg**

Flächenbündige und schlichte Ästhetik durch die unsichtbare Unterkonstruktion.

Foto: Glas Trösch

**Weitere Informationen:**

Dr.-Ing. Hanno Sastré | Glas Trösch GmbH

Reuthebogen 7-9 | 86720 D-Nördlingen

Tel. +49-(0)731-40 96 211

noerdlingen@glastroesch.de | www.glastroesch.de

**Rückfragen der Presse beantworten:**

Johanna Schulz | Matthias Mai

mai public relations GmbH

Leuschnerdamm 13 | D-10999 Berlin

Tel. +49-(0)30-66 40 40-550 | glas\_troesch@maipr.com