Medienmitteilung 09/2024

forster presto xs und forster unico xs

**Filigrane Profilsysteme mit breitem Anwendungsspektrum**

**Romanshorn im September 2024. Ob denkmalgerechte Fassadensanierung oder hochwertiger Innenausbau: Wenn Türen und Fenster gefragt sind, die ästhetisch und funktional gleichermassen hohen Ansprüchen genügen müssen, stellt dies die Planenden vor komplexe Herausforderungen. Mit den Profilsystemen forster presto xs für den Innenbereich und forster unico xs für die Aussenanwendung bietet Forster zwei Lösungen, die sich durch besonders filigrane Ansichtsbreiten auszeichnen und vielfältige Optionen bezüglich Wärmedämmung und Sicherheit eröffnen.**

**Einzigartig schlankes Design: forster presto xs und forster unico xs**

Die Profilsysteme punkten vor allem in Bauvorhaben, bei denen bis ins Detail Wert auf Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit gelegt wird. Zu den Highlights im Forster Portfolio zählen unter anderem die schlanken Systeme forster unico xs und forster presto xs: Die einzigartig filigranen Profile aus 100 Prozent recycelbarem Stahl mit extrem schmalen Ansichtsbreiten eignen sich sowohl für die Sanierung denkmalgeschützter und historischer Gebäude als auch für Glasbauten im modernen Industrielook. Während sich mit forster presto xs Innenräume mit minimalistischen Festverglasungen, Flügeltüren oder frei positionierbaren Wendetüren realisieren lassen, spielt das Pendant forster unico xs für die Aussenanwendung seine Qualitäten in Form wärmegedämmter Fenster, Türen und Festverglasungen aus. Mit System-EPDs für beide Systeme stellt Forster Planenden zudem sämtliche Daten zur Verfügung, die im Rahmen angestrebter Nachhaltigkeitszertifizierungen von Gebäuden erforderlich sind.

**Filigraner Blickfang: Wendetür forster presto xs**

Mit Ansichtsbreiten von nur 23 Millimetern ist forster presto xs die optimale Lösung für minimalistische Innenarchitekturkonzepte. Von flächenbündigen oder flächenversetzten ein- und zweiflügeligen Türen bis hin zu Festverglasungen mit optional integriertem Brandschutz bietet das Profilsystem vielfältige Anwendungen, die für maximale Transparenz und Wohlbefinden im Raum sorgen. Als frei positionierbare Tür mit einer Wendefunktion bis 360° wird forster presto xs zum extravaganten Blickfang, der Räume dezent abgrenzt – ob mit Flügelhöhen von bis zu 3 000 Millimetern oder rahmenlos eingebaut.

**Weniger ist mehr: Aussenfenster und -türen mit forster unico xs**

Wer die Gebäudehülle mit höchsten ästhetischen Ansprüchen gestalten will, kommt an den wärmegedämmten Fenstern, Türen und Festverglasungen des Systems forster unico xs, dem einzig thermisch getrennten System aus 100% Stahl, nicht vorbei. Die Konstruktionen überzeugen mit schlanken Ansichtsbreiten ab 23 Millimetern sowie hohen Wärme- und Schalldämmwerten bis 46 dB. Dank verschiedener Öffnungsvarianten für die Aufnahme von Füllungen bis 60 Millimeter und einer Einbruchhemmung der Klasse RC2 lässt sich das System individuell gestalten und ist sowohl in denkmalgeschützten Gebäuden mit speziellen Anforderungen als auch in modernen Glasbauten vielseitig einsetzbar. Da forster unico xs ohne zusätzliche Isolatoren aus Kunststoff auskommt, ist es besonders langlebig und vollständig recycelbar – kurz: eine attraktive Lösung für verantwortungsvolles und nachhaltiges Bauen.

**Mehr Informationen zu forster presto xs** [**hier**](https://www.forster-profile.ch/de-de/profilsysteme-in-stahl-und-edelstahl-fuer-waermedaemmung-und-sicherheitsanwendungen/forster-presto-xs.html) **und zu forster unico xs:** [**hier**](https://www.forster-profile.ch/fr-fr/systemes-de-profiles-en-acier-et-acier-inox-pour-isolation-thermique-et-applications-de-securite/forster-unico-xs.html)**.**

**Forster Profilsysteme – steel is our nature**  
Die Forster Profilsysteme AG entwickelt und produziert sichere und energieeffiziente Lösungen aus Stahl- und Edelstahl für Türen, Fenster und Fassaden. Forster ist Partner im Objektbereich und bietet rund um den Globus individuelle Beratung und Projektbegleitung vor Ort. Die Produkte und Systemlösungen von Forster für die Gebäudehülle und für die Innenanwendung mit Wärmedämmung und Sicherheitsanwendungen wie Brandschutz, Einbruchhemmung und Durchschusshemmung entsprechen den höchsten Anforderungen und Standards. Zubehör und umfassende Dienstleistungen für Kunden und Geschäftspartner aus der Architektur, Planung und Baubranche runden das Portfolio ab.

Forster arbeitet mit eigenen Niederlassungen in mehr als 20 Ländern – und exklusiven Vertriebspartnern in rund 10 weiteren: von Europa über den Mittleren Osten und Asien bis Nordamerika.

**Pressekontakt**

Forster Profilsysteme AG mai public relations GmbH

Rosina Obermayer Arno Heitland  
Marketing Communication Manager Senior-PR-Berater  
Hofstrasse 41 Leuschnerdamm 13  
8590 Romanshorn 10999 Berlin

Schweiz Deutschland  
T. +41 (0) 71 552 43 14 T. +49 (0) 30 66 40 40 553

rosina.obermayer@forstersystems.com forster@maipr.com

forstersystems.com maipr.com  
  
  
  
**Abbildungen**

 *Minimalistisches Design für höchste Ansprüche: Mit forster unico xs für die Aussenanwendung und forster presto xs für Innenräume lassen sich Türen und Fenster mit extrem schlanken Ansichtsbreiten realisieren****.***  *Bild links: Shedhalle (Zug), Fotografie: © Beat Brechbühl; Abbildung rechts: © Forster Profilsysteme*



*Die ultraschlanken Profilquerschnitte machen forster unico xs zur idealen wärmegedämmten Lösung für denkmalgerechte Sanierungen. Foto: © Jens Kirchner Architekturfotografie*

****

*Schlank, energieeffizient und flexibel: Das Profilsystem forster unico xs aus 100 Prozent Stahl ist die perfekte Wahl für hochwärmegedämmte Türkonstruktionen mit besonders schmalen Ansichtsbreiten. Das System punktet mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten – von der Wahl der Geometrie bis zur Kombination mit verschiedenen Glashalteleisten. Foto: © Forster Profilsysteme*



*Die elegante Wendetür mit forster presto xs sorgt für maximale Transparenz und lichtdurchflutete Wohnräume.* *Abbildung: © Forster Profilsysteme*