## MEDIENMITTEILUNG

**Mit dem sicheren Gefühl von Schwerelosigkeit**

**SWISSROOF FREE besticht mit schlichtem und filigranem Design**

**Bützberg, Mai 2020.** So viel wie nötig, so wenig wie möglich: SWISSROOF FREE steht für eine hochwertige Überdachung aus Glas, die höchste Sicherheit mit Schlichtheit vereint. Ob Eingangstür, Terrasse oder Balkon – das Vordach bietet zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen und wirkt dabei leicht und filigran. Ein weiterer Vorteil: Die Glas-Überdachung versorgt die geschützten Bereiche mit viel Tageslicht. Zudem überzeugt der transparente Werkstoff durch seine Langlebigkeit. Denn Glas wird nicht brüchig oder trüb und ist unempfindlich gegen Kratzer.

Ein Vordach ist die optische Visitenkarte eines Gebäudes. Neben der Funktionalität wird daher auch immer mehr Wert auf die gestalterische Qualität gelegt. SWISSROOF FREE bietet mit seiner reduzierten Wandhalterung eine designorientierte Lösung. Dabei ist die Gestaltungs­vielfalt mit dem Verbundsicherheitsglas SWISSLAMEX in Form und Glasfarbe variabel. Das Spektrum reicht vom extraweissen Floatglas bis zum satinierten Glas. Die Wandhalterungen sind in zwei Versionen verfügbar: Bei SWISSROOF FREE S sind die Befestigungen im Aluminium­profil sichtbar und setzen so optisch Akzente. Bei der Ausführung SWISSROOF FREE V sind diese verkleidet, so dass die Wandhalterung dezent in den Hintergrund tritt.

**Mehrere Wandprofile in Reihe montiert**

Die Systematik des SWISSROOF FREE ermöglicht es, unendlich viele Glasscheiben einseitig an einer Wand zu befestigen, ohne eine weitere Befestigung im vorderen Bereich zu benötigen. Dazu sind Wandprofil-Kombinationssets in Breiten von 1.400 bis 3.000 mm verfügbar. Die Befestigung der Glasscheiben erfolgt mit einer Wandhalterung am Untergrund. Praktischerweise sind bei der Kombination mehrerer Gläser in Reihe keine Randausschnitte im Glas erforderlich – nur die untere Glasscheibe im Verbund benötigt Glasbohrungen für die jeweiligen Fixier-elemente. Aus einem Aluminiumprofil bestehend, tritt die Halterung insgesamt dezent in den Hintergrund und vermittelt durch die Möglichkeit sie verdeckt zu installieren, den faszinierenden Eindruck eines scheinbar schwerelos schwebenden Glasvordachs.

**Komfortable Montage**

Die Montage des SWISSROOF FREE gelingt einfach und mit vergleichsweise geringem Auf­wand. Dank normierter Profillängen sowie vielfältig verfügbaren Modellscheiben und Glasaus­schnitten lässt sich das verwendete Verbundsicherheitsglas schnell einbauen. Die Dachneigung beträgt bei SWISSROOF FREE im Regelfall 10°. Für alle Vordachbreiten sind Wärmedämm­konsolen mit Dämmstoffstärken von 90 bis 200 mm in 10 mm Schritten lieferbar, die Wärme­brücken sehr stark reduzieren.

**Abbildungen:**

****

**Glas-Troesch\_SWISSROOF-FREE\_1.jpg**

SWISSROOF FREE bietet zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen und wirkt dabei leicht und filigran. Foto: Glas Trösch

****

**Glas-Troesch\_SWISSROOF-FREE\_2.jpg / Glas-Troesch\_SWISSROOF-FREE\_3.jpg**

SWISSROOF FREE ermöglicht es, unendlich viele Glasscheiben einseitig an einer Wand zu befestigen, ohne weitere Befestigung im vorderen Bereich zu benötigen. Foto: Pauli + Sohn GmbH

**Weitere Informationen:**

Barbara Sollberger | Glas Trösch Holding AG

Leiterin Marketing Architekturglas

Industriestrasse 29 | CH-4922 Bützberg

Tel. +41 (0)62 958 52 46

b.sollberger@glastroesch.ch | www.glastroesch.ch

**Rückfragen der Presse beantworten:**

Johanna Schulz | Matthias Mai

mai public relations GmbH

Leuschnerdamm 13 | D-10999 Berlin

Tel. +49-(0)30-66 40 40-550 | glas\_troesch@maipr.com